**MEMORIAL DESCRITIVO**

IMPRESSÕES PARA COMUNICAÇÃO VISUAL - 28ª FESTA DO IMIGRANTE

1. **INTRODUÇÃO**

Contratação de empresa especializada nos serviços de confecção, impressão, acabamentos e entrega de materiais impressos para comunicação visual da 28ª Festa do Imigrante.

O serviço contratado deve incluir todas as entregas necessárias dos materiais impressos no local do evento.

A elaboração e envio das artes gráficas (layouts) serão de responsabilidade da organização do evento.

Cronograma:

***Envio dos layouts:*** 09/11/2023 e 10/11/2023

***Produção e entrega das impressões:*** de 11/11/2023 a 14/11/2023

***Local:*** Museu da Imigração

***Endereço:*** Rua Visconde de Parnaíba, 1316 - Mooca

***Cidade:*** São Paulo/SP

1. **DESCRIÇÃO DAS PEÇAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL**

**A - SINALIZAÇÃO 01 - ENTRADA P2**

*[SI 01]* Impressão e entrega de sinalização em placa de PS com aplicação em uma face de adesivo vinílico impresso fosco.

*Dimensões: 5,15 x 0,73(h)m*

*Quantidade = 01 unidade*

**B - SINALIZAÇÃO 02 - ENTRADA P1**

*[SI 02]* Impressão e entrega de sinalização em placa de PS com aplicação em uma face de adesivo vinílico impresso fosco.

*Dimensões = 0,70x2,85(h)m*

*Quantidade = 01 unidade*

**C - SINALIZAÇÃO 03 - MAPA DO EVENTO**

*[SI 03]* Impressão e entrega de lona impressa, acabamento fosco, com ilhós a cada 20cm.

*Dimensões: 2,95 x 2,45(h)m*

*Quantidade = 01 unidade*

**D - SINALIZAÇÃO 04 - CUBO**

*[SI 04a] [SI 04b]* Impressão e entrega de 08 lonas impressas com acabamento fosco e ilhós a cada 20cm.

*Dimensões lonas: 1,95 x 1,95(h)m*

*Quantidade total de lonas = 08 unidades*

**E - SINALIZAÇÃO 05 - ARCOS PRINCIPAIS**

*[SI 05a] [SI 05b]* Impressão e entrega de sinalização tipo banner em lona impressa, acabamento fosco, com bainha e tubo.

*Dimensões: 2,00 x 3,00(h)m*

*Quantidade = 02 unidades*

**F - SINALIZAÇÃO 06 - EVENTO / OFICINA DE DANÇA**

*[SI 06]* Impressão e entrega de sinalização em placa de PS com aplicação nas duas faces de adesivos vinílicos impressos, acabamento fosco.

*Dimensões: 2,70 x 0,60(h)m*

*Quantidade = 01 unidade*

**G - SINALIZAÇÃO 07 - REFEITÓRIO ARSENAL**

*[SI 07]* Impressão e entrega de sinalização em placa de PS com aplicação em uma face de adesivo vinílico impresso, acabamento fosco.

*Dimensões: 1,79 x 0,98(h)m*

*Quantidade = 01 unidade*

**H - SINALIZAÇÃO 08 - EVENTO / OFICINA GASTRONOMIA**

*[SI 08a] [SI 08b]* Impressão e entrega de sinalização em placas de PS com aplicação nas duas faces de adesivos vinílicos impressos, acabamento fosco.

*Dimensões: 2,25 x 0,60(h)m, prever 5cm de sangria para o adesivo*

*Quantidade = 02 unidades (04 adesivos)*

**I - SINALIZAÇÃO 09 - EVENTO / SANITÁRIOS**

*[SI 09a] [SI 09b] [SI 09c]* Impressão e entrega de sinalização em placas de PS com aplicação nas duas faces de adesivos vinílicos impressos, acabamento fosco.

*Dimensões: 2,25 x 0,60(h)m, prever 5cm de sangria para o adesivo*

*Quantidade = 03 unidades (06 adesivos)*

**J - SINALIZAÇÃO 10 - ARTESANATO**

*[SI 10]* Impressão e entrega de sinalização em lona impressa com acabamento fosco e ilhós a cada 20cm. *Dimensões: 3,28 x 3,63(h)m*

*Quantidade = 01 unidade*

**K - SINALIZAÇÃO 11 - MARIA FUMAÇA**

*[SI 11]* Impressão e entrega de sinalização em placa de PS com aplicação em uma face de adesivo vinílico impresso fosco.

*Dimensões: 2,71 x 0,77(h)m*

*Quantidade = 01 unidade*

**L - SINALIZAÇÃO 12 - ESCADA**

# *[SI 12]* Impressão e entrega de sinalização em lona impressa com acabamento fosco e ilhós a cada 20cm somente nas duas laterais da peça.

# *Dimensões = 3,05x3,30(h)m*

*Quantidade = 01 unidade*

**M - SINALIZAÇÃO 13 - TOTEM ESQUINA**

# *[SI 13]* Impressão e entrega de sinalização em lona impressa com acabamento fosco e ilhós a cada 20cm.

# *Dimensões = 1,45x3,95(h)m*

*Quantidade = 01 unidade*

**N - SINALIZAÇÃO 14 - SINALIZAÇÃO GRADES ESQUERDA (ANTES P2)**

# *[SI 14]* Impressão e entrega de sinalização em lona impressa com acabamento fosco.

# *Dimensões = 6,40x0,60(h)m,* ***prever 20cm de sangria***

*Quantidade = 01 unidade*

**O - SINALIZAÇÃO 15 - SINALIZAÇÃO GRADES DIREITA (DEPOIS P2)**

# *[SI 15]* Impressão e entrega de sinalização em lona impressa com acabamento fosco.

# *Dimensões = 5,80x0,60(h)m,* ***prever 20cm de sangria***

*Quantidade = 01 unidade*

**P - BACKDROP INSTAGRAMÁVEL MUSEU DA IMIGRAÇÃO**

# Impressão e entrega de comunicação visual em lona impressa com acabamento fosco e ilhós a cada 20cm.

Peça composta por 03 lonas:

# *Dimensões lona central = 3,45x4,10(h)m / Quantidade = 01 unidade*

# *Dimensões lonas lateral direita e esquerda = 2,45x2,95(h)m / Quantidade = 02 unidades*

**Q - TESTEIRAS TENDAS ALIMENTAÇÃO**

# Impressão e entrega de comunicação visual em lonas impressas com acabamento fosco.

# *Dimensões = 4,00x0,50(h)m,* ***prever 15cm de sangria***

*Quantidade = 65 unidades*

**R - TESTEIRA OFICINA DE DANÇA**

# Impressão e entrega de comunicação visual em lona impressa com acabamento fosco.

# *Dimensões = 10,00x1,00(h)m,* ***prever 20cm de sangria***

*Quantidade = 01 unidade*

**S - TESTEIRA EMPÓRIO**

# Impressão e entrega de comunicação visual em lona impressa com acabamento fosco.

# *Dimensões = 8,00x1,00(h)m****, prever 20cm de sangria***

*Quantidade = 01 unidade*

**T - PLACAS PAÍSES ARTESANATO**

# Impressão e entrega de comunicação visual em placas de PS 2mm com aplicação em uma face de adesivo vinílico impresso, acabamento fosco.

# *Dimensões = 1,25x0,70(h)m*

*Quantidade = 25 unidades*

**U - SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA PALCO**

# Impressão e entrega de sinalização de emergência em lona impressa, acabamento fosco e ilhós a cada 20cm.

# *Dimensões da lona = 0,45x4,95(h)m*

*Quantidade = 01 unidade*

**V - SINALIZAÇÃO CAPACIDADE DO EVENTO**

# Impressão e entrega de sinalização em placa de PS 2mm com aplicação em uma de adesivo vinílico impresso, acabamento fosco.

# *Dimensões = 0,60 x 0,60(h)m*

*Quantidade = 02 unidades*

FIM.